Utilisation du système Balnéo et des LEDS



Avant la mise en route, veuillez effectuer une vérification minutieuse pour garantir que la baignoire soit parfaitement de niveau. Assurez-vous de l’installer à une hauteur de 2 cm au-dessus du sol en utilisant les pieds réglables, comme indiqué dans les spécifications.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Une image contenant texte, tableau blanc, plein air

Description générée automatiquementLe bouton de contrôle tactile, situé élégamment sur la tranche de la baignoire, est dédié à la gestion de la fonction Balnéo, tout en vous offrant la possibilité de personnaliser les couleurs du spot et de la bande LED selon vos préférences.

Une image contenant objets en métal, cercle, évier, métal

Description générée automatiquement

Fonctionnement :

* Mise en route : de la fonction Balnéo + LED = Appuyez une fois
* Changement de couleur = Appuyez deux fois de façon consécutive

Ordre des couleurs : Rouge, vert, bleu, jaune, bleu clair, violet, blanc.

***Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de consulter notre vidéo de démonstration sur notre chaîne YouTube.***

https://www.youtube.com/watch?v=l9h8zzdDoYA

**Masalledebain.com**