PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

1. La pression de l'eau chaude/froide pendant la douche est de 0,05-0,7 MPa.

2. Si le débit d'eau est faible ou insuffisant lors de l'ouverture, veuillez vérifier si le filtre n'est pas obstrué par des impuretés.

3. La température recommandée pour le fonctionnement normal de la douche est inférieure à 27°.

4. N'utilisez pas de liquides abrasifs, acides ou alcalins pour nettoyer la surface du produit.

1. Si la sortie d'eau de la douche s'avère désordonnée ou anormale pendant l'utilisation, veuillez nettoyer le calcaire de la sortie d'eau en temps utile afin d'éviter un blocage à long terme et des dommages à l'intérieur de la douche, entraînant des fuites d'eau ou même un éclatement.

