Utilisation du système Balnéo et des LEDS



Avant la mise en route, veuillez effectuer une vérification minutieuse pour garantir que la baignoire soit parfaitement de niveau. Assurez-vous de l’installer à une hauteur de 2 cm au-dessus du sol en utilisant les pieds réglables, comme indiqué dans les spécifications.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le bouton de contrôle tactile, situé élégamment sur la tranche de la baignoire, est dédié à la gestion de la fonction Balnéo, tout en vous offrant la possibilité de personnaliser les couleurs du spot et de la bande LED selon vos préférences.



Fonctionnement :

* Mise en route : de la fonction Balnéo + LED = Appuyez une fois
* Changement de couleur = Appuyez deux fois de façon consécutive

Ordre des couleurs : Rouge, vert, bleu, jaune, bleu clair, violet, blanc.

***Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de consulter notre vidéo de démonstration sur notre chaîne YouTube.***

https://www.youtube.com/watch?v=l9h8zzdDoYA

**Masalledebain.com**